**POPIS RADOVA ZA REMONT M/B ANDREJ 2012.**

1. **PITURANJE**

POPRAVITI PO POTREBI nikola,kristijan pitur

1. **RADOVI U MOTORU**

CENTRIRATI REMENICE VINCA NA MOTORU nikola ,mayk,file,

SERVIS MOTORA (IZMJENA FILTERA ,ULJA,REMENJA) nikola ,mayk,kos

POPRAVITI NOSAC POMOCNOG MOTORA U STROJARNICI mayk,mijo,pero

OPRATI I DESALINIZIRATI STROJARNICU I MOTOR kos

NAPRAVITI SAJLU ZA VINČ nikola,mayk

SREDITI SAJLE ZA VODU I NAFTU nikola,mayk

ZAMJENITI INDIKATOR ULJA nikola,mayk

1. **RADOVI U BRODU**

OPRATI CJELOKUPNI BROD IZNUTRA veki,sanda

POSLOZITI I OCISTITI BROD IZNUTRA veki,kristina,sanda

ZAVARITI NOVE BRTVELE ZA KRMU file,mijo

UGRADITI NOSAC ZA POMOCNI MOTOR NA KRMI nikola,giovani

ZAMJENITI ISTROŠENE CINKOVE mirko

RAZVRSTATI I NADOPUNITI SUĐE kristina,sanda

NADOPUNITI I ZALIJEPITI TEPIHE palma,johnny

OPRATI POSTELJINU I VRECE palma

NAPRAVITI NOVE ŠTRAMACE ZA SPAVAONU nilola,kos

OPRATI REZERVARE VODE palma,johnny

POPRAVITI VRATA FRIŽIDERA U KRMI putric

PREGLEDATI OPREMU KUFERA ZA KISIK pero

I NAPRAVITI NARGILU ZA SIG.ZASTANAK pero

SLOŽITI REZERVNU RON. OPREMU NA BROD pero

NAPRAVITI UPUTE ZA UPOZNAVANJE DETALJA

NA MOTORU ,STRUJI… kos,nikola

RAZVRSTATI I POSLOZITI REZERVNE DIJELOVE I VIDE kos,mayk

KOMPLETIRATI ALA T mayk

NAPRAVITI CIJEV ZA NAPAJENJE BAZENA I PRANJE KRME pero nikola

NAPRAVITI NOVI ALUMINIJSKI BAZEN nikola,bimont

I KUTIJU U STROJARNICI

**GUMENJAK**

POKRPATI PROPUŠTANJE GUMENJAKA mayk,kos

VRATITI SONAR ZA GUMENJAK I NAPRAVITI PUNJAC pero,mayk

- IZLITI OLOVNO SIDRO ZA BROD I GUMENJAK nikola,pero

**-** DODATI NOSACE ŠTAPOVA nikola,pero

1. **KOMPRESOR BROD**

**-** SERVISIRATI I UREDITI pero,mayk,putric

1. **OSTALO**

NAPRAVITI KONZOLU SA KOLOTURNOIKOM NA KRMI nikola,pero,giovani

PREGLEDATI I NADOPUNITI RIBOMATERIJAL , mayk,ribar

PARANGALE ZA BROD(KAVICALI,UTEZI)

DODATI NOSACE ŠTAPOVA I OPREMU ZA BIG GAME nikola,pero

1. **NOVI KONTEJNER**

SKINUTI POSTOJECI TRULI PLAFON I ZAMJENITI NOVIM file,veki,nikola

TRULI POD SKINUTI I ZAMJENITI TAVALONIMA TE PREKO file,veki,nikola

IZLITI BETONSKU PLOCU.POSTAVITI PLOCOCE NA POD file,veki,nikola

NAPRAVITI ODVOD IZ KONTEJNERA I UGRADITI SABIRNU file,veki,nikola

RESETKU DA SE NE ZADRZAVAVODA file,veki,nikola

PRESLOZITI KOMPRESORSKU I KONTEJNERE dezurni

NAPRAVITI KROVISTE IZNAD KONTEJNERA file,veki,nikola